**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w lokalu przy ulicy Powstańców Śląskich 9.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|  |  | 1. **ROBOTY REMONTOWE** |  |  |
|  |  | **1.1. Roboty rozbiórkowe , skucie i naprawa ścian i tynków , poszerzanie otworów** |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0818/05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 10,65 |
| 2 | KNR 4-01 0331/07 | Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  3,73\*4  2,05    RAZEM | m  m  m | 14,920  2,050  16,97 |
| 3 | KNR 4-01 0325/01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł-obróbka krawędzi cegłą | m | 14,92 |
| 4 | KNR 4-01 0348/06 | Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych –analogia  9 (1,45+0,87)\*3,56  13 (1,51+1,39)\*2,94  7 (3,6\*3,73)  2 (1,48+1,2)\*3,73  RAZEM | m2  m2  m2  m2  m2 | 8,259  8,526  13,428  9,996  40,209 |
| 5 | KNR 4-01 0354/09 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 | szt. | 1 |
| 6 | KNR 2-02 0925/01 | Osłony okien folią polietylenową. Analogia-osłona okien i drzwi  okna 7\*2,8+1\*3,4 - ( 1,14\*1,70)\*2  drzwi zew. 1\*3,2+2\*3,2+1\*4,3  drzwi wew. 12\*2  RAZEM | m2  m2  m2  m2 | 19,124  13,900  24,00  57,024 |
| 7 | KNR 4-01 0701/11 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej (Krotność= 0,05)  Stropy  1 5,75\*4,95  2 2,98\*4,17  3 1,77\*4,85  4 1,77\*1,76  5 1,36\*6,76+1,01\*0,89  6 2,46\*3,6  7 1,7\*3,6  8,9 2,56\*4,36  10 1,68\*6  11 1,02\*3,2  12 1,76\*3,2  13,14 2,91\*3,2  RAZEM | m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2 | 28,463  12,427  8,585  3,115  10,093  8,856  6,120  11,162  10,080  3,264  5,632  9,312  117,109 |
| 8 | KNR 4-01 0701/02 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (Krotność= 0,05)  Ściany  1 (2\*5,75+2\*4,95)\*3,73-2\*3,3  2 (2\*2,98+2\*4,17)\*3,72  3 (2\*1,77+2\*4,85)\*3,73-4,25  4 (2\*1,77+2\*1,76)\*3,73  5 (1,36+0,89+2\*6,76)\*3,67  6 (2\*2,46+2\*3,6)\*3,73  7 (2\*1,7+2\*3,6)\*3,73  8,9 (2\*2,56+2\*4,36)\*3,73  10 (2\*1,68+2\*6)\*2,94  11 (2\*1,02+2\*3,2)\*2,94  12 (2\*1,76+2\*3,2)\*2,94  13,14 (2\*2,91+2\*3,2)\*2,94  RAZEM | m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2 | 73,222  53,196  45,135  26,334  57,876  45,208  39,538  51,623  45,158  24,814  29,165  35,927  527,196 |
| 9 | KNR 4-01 0819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  Ściany  8 1,75\*1,7+3,3\*1,86  10 2,75\*1,94  14 5,2\*2,02  RAZEM | m2  m2  m2  m2 | 9,113  5,535  10,504  24,952 |
| 10 | KNR-W 4-01r97 0711/02 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 2m2  Ściany (117,109+527,196)\*0,05+24,952  RAZEM | m2  m2 | 57,167  57,167 |
|  |  | **1.2. Posadzki - montaż wykładziny podłogowej PVC** |  |  |
| 11 | KNR-W 4-01r97 0804/01 | Naprawa posadzki cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 0,25m2 z zatarciem na gładko | Szt. | 12 |
| 12 | KNR-W 2-02r97 1105/03 | Grunt dyspersyjny na warstwie wyrównawczej i wygładzającej  Posadzki  3 1,77\*4,85  5 1,36\*6,76+1,01\*0,89  6 2,46\*3,6  7 1,7\*3,6  8,9 2,56\*4,36  10 1,68\*6  12 1,76\*3,2  14 2,91\*3,2-2,1  2 10,65  RAZEM | m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2 | 8,585  10,093  8,856  6,120  11,162  10,080  5,632  7,212  10,650  78,390 |
| 13 | KNR-W 2-02r97 1105/01 | Warstwa niwelująco-wyrównawcza cementowa, grubości 2 mm zatarta na gładko  Posadzki  3 1,77\*4,85  5 1,36\*6,76+1,01\*0,89  6 2,46\*3,6  7 1,7\*3,6  8,9 2,56\*4,36  10 1,68\*6  12 1,76\*3,2  14 2,91\*3,2-2,1  2 10,65  RAZEM | m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2 | 8,585  10,093  8,856  6,120  11,162  10,080  5,632  7,212  10,650  78,390 |
| 14 | KNR-W 2-02r97 1123/02 | Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej  Posadzki  3 1,77\*4,85  5 1,36\*6,76+1,01\*0,89  6 2,46\*3,6  7 1,7\*3,6  8,9 2,56\*4,36  10 1,68\*6  12 1,76\*3,2  14 2,91\*3,2-2,1  2 10,65  RAZEM | m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2 | 8,585  10,093  8,856  6,120  11,162  10,080  5,632  7,212  10,650  78,390 |
| 15 | KNR-W 2-02r97 1123/04 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach  Posadzki  3 1,77\*4,85  5 1,36\*6,76+1,01\*0,89  6 2,46\*3,6  7 1,7\*3,6  8,9 2,56\*4,36  10 1,68\*6  12 1,76\*3,2  14 2,91\*3,2-2,1  2 10,65  RAZEM | m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2 | 8,585  10,093  8,856  6,120  11,162  10,080  5,632  7,212  10,650  78,390 |
| 16 | KNR-W 2-02r97 1124/04 | Wykonanie cokolików z wykładziny pcv 10 cm – wywinięcie na ścianę  Posadzki  3 2\*(1,77+4,85)  5 2\*(1,36+6,76)+2\*(1,01+0,89)  6 2\*(2,46+3,6)  7 2\*(1,7+3,6)  8,9 2\*(2,56+4,36)  10 2\*(1,68+6)  12 2\*(1,76+3,2)  14 2\*(2,91+3,2)  2 2\*(4,17+2,98)  RAZEM | m  m  m  m  m  m  m  m  m  m | 13,240  20,040  12,120  10,600  13,840  15,360  9,920  12,220  14,300  121,640 |
|  |  | **1.3. Malowanie ścian i sufitów** |  |  |
| 17 | KNR 4-01 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  Ściany  1 (2\*5,75+2\*4,95)\*3,73-2\*3,3  2 (2\*2,98+2\*4,17)\*3,72  3 (2\*1,77+2\*4,85)\*3,73-4,25  4 (2\*1,77+2\*1,76)\*3,73  5 (1,36+0,89+2\*6,76)\*3,67  6 (2\*2,46+2\*3,6)\*3,73  7 (2\*1,7+2\*3,6)\*3,73  8,9 (2\*2,56+2\*4,36)\*3,73  10 (2\*1,68+2\*6)\*2,94  11 (2\*1,02+2\*3,2)\*2,94  12 (2\*1,76+2\*3,2)\*2,94  13,14 (2\*2,91+2\*3,2)\*2,94  Stropy  1 5,75\*4,95  2 2,98\*4,17  3 1,77\*4,85  4 1,77\*1,76  5 1,36\*6,76+1,01\*0,89  6 2,46\*3,6  7 1,7\*3,6  8,9 2,56\*4,36  10 1,68\*6  11 1,02\*3,2  12 1,76\*3,2  13,14 2,91\*3,2  RAZEM | m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2 | 73,222  53,196  45,135  26,334  57,876  45,208  39,538  51,623  45,158  24,814  29,165  35,927  28,463  12,427  8,585  3,115  10,093  8,856  6,120  11,162  10,080  3,264  5,632  9,312  644,605 |
| 18 | KNR 4-01 1204/08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  Ściany  1 (2\*5,75+2\*4,95)\*3,73-2\*3,3  2 (2\*2,98+2\*4,17)\*3,72  3 (2\*1,77+2\*4,85)\*3,73-4,25  4 (2\*1,77+2\*1,76)\*3,73  5 (1,36+0,89+2\*6,76)\*3,67  6 (2\*2,46+2\*3,6)\*3,73  7 (2\*1,7+2\*3,6)\*3,73  8,9 (2\*2,56+2\*4,36)\*3,73  10 (2\*1,68+2\*6)\*2,94  11 (2\*1,02+2\*3,2)\*2,94  12 (2\*1,76+2\*3,2)\*2,94  13,14 (2\*2,91+2\*3,2)\*2,94  Stropy  1 5,75\*4,95  2 2,98\*4,17  3 1,77\*4,85  4 1,77\*1,76  5 1,36\*6,76+1,01\*0,89  6 2,46\*3,6  7 1,7\*3,6  8,9 2,56\*4,36  10 1,68\*6  11 1,02\*3,2  12 1,76\*3,2  13,14 2,91\*3,2  RAZEM | m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2 | 73,222  53,196  45,135  26,334  57,876  45,208  39,538  51,623  45,158  24,814  29,165  35,927  28,463  12,427  8,585  3,115  10,093  8,856  6,120  11,162  10,080  3,264  5,632  9,312  644,605 |
| 19 | KNR 4-01 1204/01 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  Stropy  1 5,75\*4,95  2 2,98\*4,17  3 1,77\*4,85  4 1,77\*1,76  5 1,36\*6,76+1,01\*0,89  6 2,46\*3,6  7 1,7\*3,6  8,9 2,56\*4,36  10 1,68\*6  11 1,02\*3,2  12 1,76\*3,2  13,14 2,91\*3,2  RAZEM | m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2 | 28,463  12,427  8,585  3,115  10,093  8,856  6,120  11,162  10,080  3,264  5,632  9,312  117,109 |
| 20 | KNR 4-01 1204/02 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  Ściany  1 (2\*5,75+2\*4,95)\*3,73-2\*3,3  2 (2\*2,98+2\*4,17)\*3,72  3 (2\*1,77+2\*4,85)\*3,73-4,25  4 (2\*1,77+2\*1,76)\*3,73  5 (1,36+0,89+2\*6,76)\*3,67  6 (2\*2,46+2\*3,6)\*3,73  7 (2\*1,7+2\*3,6)\*3,73  8, 9 (2\*2,56+2\*4,36)\*3,73  10 (2\*1,68+2\*6)\*2,94  11 (2\*1,02+2\*3,2)\*2,94  12 (2\*1,76+2\*3,2)\*2,94  13, 14 (2\*2,91+2\*3,2)\*2,94  RAZEM | m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2  m2 | 73,222  53,196  45,135  26,334  57,876  45,208  39,538  51,623  45,158  24,814  29,165  35,927  527,196 |
|  |  | **1.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , malowanie stolarki** |  |  |
| 21 | KNR-W 2-02r97 1025/01 | Ościeżnice stalowe FD1 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu "90" WC niepełnosprawnych | szt. | 1,000 |
| 22 | KNR-W 2-02r97 1022/01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone -"90"  2\*0,9  RAZEM | m2  m2 | 1,800  1,800 |
| 23 | KNR 0-19 0930/09 | Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 - szyby matowe lub w okleinie  1,14\*1,7\*2  RAZEM | m2  m2 | 3,876  3,876 |
| 24 | KNR 4-01 1209/06 | Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0 m2  naświetlik 3,3\*1,75  RAZEM | m2  m2 | 5,775  5,775 |
| 25 | KNR 4-01 1209/10 | Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2  drzwi (1\*3,25+4\*2)\*2  RAZEM | m2  m2 | 22,500  22,500 |
|  |  | **1.5. Podjazd dla niepełnosprawnych** |  |  |
| 26 | KNR 4-01 0103/02 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, głębokości do 1,5 m,  w gruncie kategorii III | m3 | 2,500 |
| 27 | KNR 4-01 0203/01 | Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych law i stóp fundamentowych - wykonanie stóp fundamentowych - pod stalową konstrukcje podjazdu dla niepełnosprawnych  (12,9/0,8)\*2 \*1,1\*0,25\*0,25  RAZEM | m3  m3 | 2  2 |
| 28 |  | Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż konstrukcji stalowej podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z balustradami - długość 12,90 mb , spadek 6% , odcinki najazdowe proste 2 x 1,5 mb , spocznik 1,40 mb - stal zabezpieczona antykorozyjnie ( cynkowana ) | mb | 12,900 |
| 29 | KNR 2-01 0505/01 | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III | m2 | 100,000 |
|  |  | **1.6. Toaleta dla niepełnosprawnych** |  |  |
| 30 | KNR 4-02 0210/03 | Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | miejsce | 2,000 |
| 31 | KNR 4-02 0212/04 | Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 75mm łączonego metoda klejenia | miejsce | 1,000 |
| 32 | KNR 4-02 0224/01 | Wymiana miski ustępowej stojącej dla niepełnosprawnych | szt. | 1,000 |
| 33 |  | Kalkulacja własna Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - proste | szt. | 2,000 |
| 34 |  | Kalkulacja własna - jw. lecz uchylnych | szt. | 1,000 |
|  |  | **1.7. Inne** |  |  |
| 35 |  | Kalkulacja indywidualna - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | kpl. | 1,000 |
| 36 | KNNR 8 0422/05 | Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o powierzchni ogrzewalnej 7,5 m2 | kpl. | 2,000 |
| 37 | KNNR 4 0418/05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 300-500mm | szt. | 2,000 |
| 38 | KNNR 4 0412/01 | Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm-termostatyczne | szt. | 2,000 |
| 39 | KNNR 5 1301/01 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia | pomiar | 1,000 |
| 40 | KNNR 5 1303/01 | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego | pomiar | 1,000 |
| 41 | KNNR 5 1303/02 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego - każdy następny pomiar | pomiar | 14,00 |

**Zaleca się dokonanie oględzin pomieszczeń przeznaczonych do remontu.**