Rys. nr 9 Fotel wersja COMFORT



**WYKONANIE:**

* stelaż z 16-warstwowej sklejki bukowej gięto-klejonej,
* siedzisko tapicerowane pianki poliuretanowej o grubości 8cm,
* materiał obiciowy grafit
* konstrukcja klejona oraz skręcana,
* wybarwienie konstrukcji dąb sonoma
* wykończona lakierami nitrocelulozowymi półmat.

Fotel jest odpowiednio wyprofilowany, stelaż jest dodatkowo skręcany aby zwiększyć stabilność oraz komfort użytkowania.

Do kompletu polecamy podnóżek Senior dostępny w naszej ofercie.

**WYMIARY:**

* wysokość siedziska 460 mm
* wysokość oparcia 420 mm
* wysokość całkowita 850 mm
* szerokość fotela 610 mm
* szerokość siedziska 530 mm
* głębokość siedziska 470 mm