**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***SZAFKA POD DRUKARKĘ – 2 SZT.***

Szafka pod drukarkę z płyty wiórowej melaminowej o strukturze BS (Biuro Special) o wysokiej trwałości i gładkości powierzchni roboczej. Płyta posiada klasę higieniczności E1. Stosowane są dwie grubości płyt:

– 25 mm – wieńce i blat,

– 18 mm – wypełnienia.

Obrzeża płyty zabezpieczone są okleiną PCV w dwóch grubościach:

– 2 mm – obrzeża wieńców, blatu oraz boków,

– 0,6 mm – obrzeża półek, drzwi i elementów wypełnienia.

Posiada 2 wysuwane szuflady, zamontowane na systemie prowadnic o płynnym wysuwie. Górny ogranicznik, 4 kółka jezdne umożliwiające łatwe przemieszczanie i wolną przestrzeń pod szufladami.

 **Kolor olcha.**

Wymiary i wygląd podane są na rysunku **nr 1**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***KRZESŁO OBROTOWE TONY – 4 SZT.***

Krzesło obrotowe wykonane z tkaniny membranowej (siedzisko) i siatki (oparcie), które jako tkaniny oddychające ograniczają pocenie się. Ma być wyposażone w ruchowy mechanizm TILT wykonany ze stali malowanej proszkowo w kolorze czarnym, umożliwiający swobodne obracanie się o 360º, regulację wysokości, możliwość kołysania się, regulację siły oporu oparcia przy odchylaniu, blokadę w pozycji do pracy, umożliwiający stały kontakt z ciałem siedziska i oparcia. Podstawa chromowana, wyposażona w pięć kółek jezdnych przystosowanych do podłóg wykonanych z wykładziny PCV. Podłokietniki wykonane
z tworzywa

**Kolor czarno-srebrny**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **numer 2**, stanowiącym załącznik
do opisu przedmiotu zamówienia.

***SZAFKA METALOWA – 1 SZT.***

Szafa metalowa aktowa o konstrukcji zgrzewanej. Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z uchwytem drzwiowym
z zamkiem zabezpieczającym. Szafa wyposażona w dwie co 35 mm przestawne półki
i podłogę. Malowana proszkowo.

**Kolor RAL 7035.**

Wymiary i wygląd podane są na rysunku **nr 3**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***BIURKO ŁUK – 1 SZT.***

**Biurko wykonane z płyty meblowej, krawędzie zewnętrzne oklejone PVC 2 mm, korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 28 mm. Blat biurka wykonany z płyty grubości 48 mm (w środku wstawiona płyta 12 mm koloru srebrnego). Plecy biurka wykonane z płyty o grubości 18 mm w kolorze biurka, co umożliwia postawienie nawet na środku pomieszczenia . Biurko wyposażone w 2 stałe kontenery. Jeden zamykany na drzwiczki
z zamkiem, druki w trzy zamykane szuflady. Szuflady z łożyskowanymi prowadnicami mającymi pełen wysuw**

**Kolor limba czekoladowa**

Przykładowe wymiary i wygląd podane są na rysunku **nr 4**, stanowiącym załącznik
do opisu przedmiotu zamówienia.

***ŁĄCZNIK – 1 SZT.***

**Łącznik wykonane z płyty meblowej, krawędzie zewnętrzne oklejone PVC 2 mm, korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 28 mm.. Blat łącznika wykonany z płyty grubości 48 mm (w środku wstawiona płyta 12 mm koloru srebrnego). Nogi łącznika wykonane z płyty
o grubości 28 mm.**

**Kolor limba czekoladowa.**

Przykładowe wymiary i wygląd podane są na rysunku **nr 5**, stanowiącym załącznik
do opisu przedmiotu zamówienia.

***SZAFA – 1 SZT.***

Szafa **wykonana z płyty meblowej, krawędzie zewnętrzne oklejone PVC 2 mm, 2 boki z płyty meblowej o grubości 28 mm. Wieniec i dół szafy wykonany z płyty grubości 48 mm (w środku wstawiona płyta 12 mm koloru srebrnego). Plecy szafy wykonane z płyty HDF o grubości 3.2 mm.**

**Kolor limba czekoladowa.**

Przykładowe wymiary i wygląd podane są na rysunku **nr 6**, stanowiącym załącznik
do opisu przedmiotu zamówienia.

***STOLIK – 1 SZT****.*

Stolik wykonany **z płyty meblowej, krawędzie zewnętrzne oklejone PVC 2 mm, korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 28 mm.. Blat stolika wykonany z płyty grubości 48 mm (w środku wstawiona płyta 12 mm koloru srebrnego). Nogi stolika wykonane z płyty o grubości 28 mm.**

**Kolor limba czekoladowa.**

Przykładowe wymiary i wygląd podane są na rysunku **nr 7**, stanowiącym załącznik
do opisu przedmiotu zamówienia.

***KOMODA – 1 SZT.***

**Komoda wykonana z płyty meblowej, krawędzie zewnętrzne oklejone PVC 2 mm, korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 28 mm. Blat komody wykonany z płyty grubości 48 mm (w środku wstawiona płyta 12 mm koloru srebrnego). Plecy komody wykonane z płyty
o grubości 18 mm w kolorze komody, co umożliwia postawienie nawet na środku pomieszczenia. Komoda wyposażona w 4 szuflady zamykane na zamek centralny oraz dwie szafki również zamykane na klucz. Szuflady
z łożyskowanymi prowadnicami mającymi pełen wysuw.**

**Kolor limba czekoladowa.**

Przykładowe wymiary i wygląd podane są na rysunku **nr 8**, stanowiącym załącznik
do opisu przedmiotu zamówienia.

***REGAŁ – 1 SZT.***

Regał **wykonany z płyty meblowej, krawędzie zewnętrzne oklejone PVC 2 mm, 2 boki z płyty meblowej o grubości 28 mm. Wieniec i dół regału wykonany z płyty grubości 48 mm (w środku wstawiona płyta 12 mm koloru srebrnego). Plecy regału wykonane z płyty HDF o grubości 3.2 mm. Górna i dolna szafka regału wyposażone w jedną półkę. zamykane na klucz. Środek regału wolny.**

**Kolor limba czekoladowa.**

Przykładowe wymiary i wygląd podane są na rysunku **nr 9**, stanowiącym załącznik
do opisu przedmiotu zamówienia.

***FOTEL OBROTOWY DEFENDER – 2 SZT.***

* oparcie i siedzisko tapicerowane eco skórą.
* dwa kolory do wyboru: czarno-czerwony lub czarno-pomarańczowy.
* otwory na oparciu.
* zagłówek zintegrowany z oparciem.
* komfortowe siedzisko i oparcie.
* podstawa jezdna i regulowane podłokietniki wykonane z mocnego tworzywa.
* mechanizm ruchowy TILT
* kółka do powierzchni twardych

Mechanizm TILT

- swobodne obracanie się 360o.

- regulacja wysokości.

- możliwość swobodnego kołysania się.

- regulowana siła oporu oparcia przy odchylaniu.

- blokada w pozycji do pracy.

- siedzisko i oparcie znajduje się w stałym kontakcie z ciałem.

**Kolor czarno-pomarańczowy lub czarno-czerwony**

Przykładowe wymiary i wygląd podane są na rysunku **nr 10,** stanowiącym załącznik
do opisu przedmiotu zamówienia.

***KONTENER – 2 SZT.***

Kontener wykonany z płyty wiórowej melaminowej o strukturze BS (Biuro Special) o wysokiej trwałości i gładkości powierzchni roboczej. Płyta posiada klasę higieniczności E1. Stosowane są dwie grubości płyt:

– 25 mm – wieńce i blat,

– 18 mm – wypełnienia.

Obrzeża płyty zabezpieczone są okleiną PCV w dwóch grubościach:

– 2 mm – obrzeża wieńców, blatu oraz boków,

– 0,6 mm – obrzeża półek, drzwi i elementów wypełnienia.

Posiada 3 wysuwane szuflady, zamontowane na systemie prowadnic o płynnym wysuwie, zamykane centralnie na klucz. Kontener posiada kółka jezdne umożliwiające łatwe przemieszczanie.

**Kolor olcha**

Wymiary i wygląd podane są na rysunku **nr 11**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***SZAFA METALOWA 120 - 1 SZT.***

Szafa dwuskrzydłowa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe
ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Półki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych. Dopuszczalne obciążenie półek – 60 kg.

**Kolor RAL 7035**

Wymiary i wygląd podane są na rysunku **numer 12**, stanowiącym załącznik
do opisu przedmiotu zamówienia.

***KRZESŁO TAPICEROWANE SKŁADANE – 4 SZT.***

Składane krzesło konferencyjne ze stelażem wykonanym ze stali. Siedzisko oraz oparcie pokryte są gąbką i obiciem tapicerskim. Krzesło wyposażone jest w ślizgacze z tworzywa sztucznego, zapobiegające porysowaniu podłoża. Maksymalne obciążenie do 120 kg.

**Kolor czarny**

Wymiary i wygląd podane są na rysunku **nr 13**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***WIESZAK – 2 SZT****.*

Wieszak ścienny z półką. wykonany z płyty, wyposażony w 6 szt. chromowanych haczyków.

**Kolor: 1 sztuka dąb Palermo, 1 sztuka calvados**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **numer 14**, stanowiącym załącznik
do opisu przedmiotu zamówienia.

***REGAŁ – 1 SZT.***

Regał zamknięty z dwiema przestawnymi półkami, zamykany podwójnymi skrzydłowymi drzwiami z zamkiem. Regał wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, przy czym boki
i półki z płyty o grubości co najmniej 18mm, a wieńce z płyty o grubości co najmniej 25 mm. Plecy regału wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm. Otwory technologiczne mają być wykonane w sposób umożliwiający dowolną regulację wysokości półek i dopasowanie jej do każdego formatu dokumentów. Krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Regał wyposażony w regulowane stopki niwelujące nierówności podłogi. Regał ma posiadać strukturę BS-Biuro Specjal-zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów biurek oraz klasę higieny E1.

Kolor dąb sonoma

Wymiary i wygląd podane są na rysunku **nr 15**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***FOTEL OBROTOWY Q-345 – 2 SZT.***

Fotel tapicerowany tkaniną i siatka na oparciu, posiadający wyprofilowane oparcie, wyposażony w mechanizm TILT umożliwiający swobodne kołysanie się oraz blokadę oparcia w pozycji pionowej. Podstawa fotela wykonana z metalu chromowanego z kółkami do miękkiego podłoża. Posiada również stałe podłokietniki z miękkimi nakładkami. Maksymalne obciążenie to 120 kg.

**WYMIARY podane w cm**

* Szerokość fotela. 62
* Głębokość fotela. 49
* Wysokość siedziska. 47-57
* Wysokość całkowita 118-128

**Kolor czarny**

Wymiary i wygląd podane są na rysunku **nr 16**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

**Nie dopuszcza się dostawy mebli w częściach, wszystkie meble powinny być zmontowane, gotowe do natychmiastowego użycia lub wniesione do pomieszczeń i zmontowane w miejscu użytkowania przez wykonawcę.**