**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***1. Narożnik – dostawka do biurka-1 szt. DRS***

Blat wykonany z płyty meblowej o grubości 18mm oklejony błoną melaminową posiadającą dużą odporność na ścieranie. Krawędzie oklejone odpowiednio dobranym kolorystycznie obrzeżem melaminowym. Narożnik wyposażony w trzy okrągłe, metalowe nogi w kolorze aluminium z możliwoąscią regulacji ich wysokości.

**Kolor olcha**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 1**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***2. Kontenerek – 1 szt. DRS***

Kontener wykonany z płyty wiórowej melaminowej o strukturze BS (Biuro Special) o wysokiej trwałości i gładkości powierzchni roboczej. Płyta posiada klasę higieniczności E1. Stosowane są dwie grubości płyt:

– 25 mm – wieńce i blat,

– 18 mm – wypełnienia.

Obrzeża płyty zabezpieczone są okleiną PCV w dwóch grubościach:

– 2 mm – obrzeża wieńców, blatu oraz boków,

– 0,6 mm – obrzeża półek, drzwi i elementów wypełnienia.

Posiada 3 wysuwane szuflady, zamontowane na systemie prowadnic o płynnym wysuwie, zamykane centralnie na klucz. Kontener posiada kółka jezdne umożliwiające łatwe przemieszczanie.

**Kolor olcha**

Wymiary i wygląd podane są na rysunku **nr 2** stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***3. Krzesło obrotowe SOLARIS – 8 szt. (5 szt. DRS, 1 szt. DPU, 2 szt. DPZ)***

Wykonane z tkaniny membranowej i siatki, w kolorze czarno-popielatym. Wyposażone
w mechanizm TILT z możliwością regulowania siły oporu oparcia, możliwość swobodnego kołysania się, blokadę oparcia w pozycji do pracy i płynnie regulowaną wysokość krzesła.

**Kolor czarny**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 9**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***4. Łóżko metalowe SVÄRTA piętrowe – 1 szt. SCH***

Wykonane ze stali, barwiony lakier proszkowy epoksydowo/poliestrowy, możliwość montażu drabinki po prawej lub lewej stronie łóżka.

**Kolor stal.**

Wymiary i wygląd podane są na rysunku **nr 4**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***5. Łóżko DAWID podnoszone– 3 szt. SCH***

Drewniany stelaż z zagłówkiem wykonany z wysokiej jakości drewna sosnowego i płyty meblowej, podnoszony na automatach. Głęboki pojemnik na pościel. Stelaż zabezpieczony bezpiecznym lakierem bezwonnym przeznaczonym do produktów dziecięcych. Łączenia łóżka wykonane za pomocą śrub młoteczkowych dających gwarancję wysokiej wytrzymałości i stabilności łóżka. Maksymalne obciążenie stelaża do 100 kg.

**Kolor sosna**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 5**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***6. Krzesło biurowe BRADOP ZK 14 JEREMY – 2 SZT. (1 DK, 1 DPZ)***

Materiał siedziska z elastycznego nylonu, oparcie z elastyczne, siatkowe wyposażone
w regulowane podparcie lędźwiowe i zagłówek. Krzesło posiada dwa podłokietniki oraz mechanizam TILT z możliwością regulowania siły oporu oparcia, możliwość swobodnego kołysania się, blokadę oparcia w pozycji do pracy i płynnie regulowaną wysokość krzesła. Podstawa chromowana, wyposażona w pięć kółek jezdnych przystosowanych do parkietów. Dopuszczalne obciążenie do 110 kg.

**Kolor czarny**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 6**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***7. Podstawka pod monitor – 3 szt. DPZ***

Podstawka wykonana jest z płyty laminowanej 18mm okleinowanej obrzeżem PCV w kolorze płyty.

**Kolor olcha**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 12**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***8. Fotel EXPLORE UNIQUE – 1 szt. DPZ***

Fotel EXPLORE do pracy przy biurku, czy też przed komputerem., gdyż zapewnia odpowiednie podparcie ciała użytkownika. Fotel posiada tapicerowane czarną przewiewną siatką wyprofilowane oparcie oraz zagłówek. Dzięki zastosowaniu siatki zachowana zostaje cyrkulacja powietrza. Siedzisko fotela pokryte odporną na ścieranie tkaniną materiałową o czarnej barwie. Solidna podstawa krzyżowa komputerowego fotela z zagłówkiem zrobiona jest z czarnego nylonu. Wyposażony w komplet kółek do paneli podłogowych.W biurowym **fotelu EXPLORE** zastosowano regulowane na wysokość podłokietniki. Mechanizm TILT znajdujący się w fotelu umożliwia płynną regulację wysokości siedziska, kołysanie się, a także blokadę oparcia w pozycji pionowej.

**Cechy produktu**

* oparcie i zagłówek tapicerowane siatką,
* siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową,
* mechanizm TILT,
* regulacja wysokości siedziska,
* regulowane podłokietniki (góra-dół),
* podstawa wykonana z czarnego tworzywa sztucznego,
* w zestawie kółka do dywanów i wykładzin,
* maksymalne obciążenie 130 kg,

**Kolor czarny.**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 8**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***9. Szafa metalowa z drzwiami żaluzjowymi 120 cm – 2 szt. (DPŚ)***

Drzwi żaluzjowe wykonane z PCV, rozsuwane są poziomo obustronnie. Drzwi chowane się całkowicie na wzdłuż bocznych ścian szafy, co zapewnia nieograniczony dostęp do wnętrza mebla. Drzwi żaluzjowe w szczególności sprawdzają się w pomieszczeniach, w których nie ma wystarczającej przestrzeni wokół szafy na otwieranie drzwi skrzydłowych. Zgrzewana konstrukcja szafy oraz zastosowanie blachy stalowej o grubości 0,8mm gwarantuje dużą stabilność. Szafa posiada zamek kluczowy. Szafa malowana proszkowo, co stanowi optymalne zabezpieczenie przed korozją. Możliwość regulacji wysokości półek co 25mm umożliwia dostosowanie szafy do indywidualnych potrzeb użytkownika.

**Kolor RAL 7035**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 10**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***10. Krzesło ADDE – 3 szt. (DPZ)***

Rama nóg i szyna krzyżakowa wykonane ze stali o naniesionej proszkowo powłoce epoksydowo-poliestrowej. Siedzisko i tylne oparcie wykonane z tworzywa polipropylenowego.

**Kolor czarny**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 10**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

**Nie dopuszcza się dostawy mebli w częściach, wszystkie meble powinny być zmontowane, gotowe do natychmiastowego użycia lub wniesione do pomieszczeń i zmontowane w miejscu użytkowania przez wykonawcę.**

**Meble maja być wniesione do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.**